
BOOTUTILW64E -NIC=1 -UP=PXE -FILE=BootIMG.FLB BOOTENABLE=PXE 

BOOTUTILW64E -nic=1 -up=pxe -FILE=BootIMG.FLB

 BOOTUTILW64E –nic=1 –bootenable=pxe


BOOTUTILW64E –nic=1 -BLINK 	使选定端口上的 LED 闪亮 10 秒钟。

BOOTENABLE=PXE 
启用 PXE 而禁用 i SCSI/FCoE 引导用于传统 BIOS 



EEUPDATEW64e.exe    /PCIINFO /all

Using: Intel (R) PRO Network Connections SDK v2.38.10
EEUPDATE v5.38.10.00
Copyright (C) 1995 - 2022 Intel Corporation
Intel (R) Confidential and not for general distribution.


NIC Bus Dev Fun Vendor-Device  Branding string
=== === === === ============= =================================================
  1   4  00  00   8086-125C    Intel(R) Ethernet Controller I226-V
  2   5  00  00   8086-125C    Intel(R) Ethernet Controller I226-V
  3  13  00  00   8086-125C    Intel(R) Ethernet Controller I226-V
  4  28  00  00   8086-125C    Intel(R) Ethernet Controller I226-V

NIC Bus Dev Fun Vendor-Device Sub Vendor-Device PCI rev     MAC
=== === === === ============= ================= ======= ============
  1   4  00  00   8086-125C       8086-0000        04   A8B8E00064B9

NIC Bus Dev Fun Vendor-Device Sub Vendor-Device PCI rev     MAC
=== === === === ============= ================= ======= ============
  2   5  00  00   8086-125C       8086-0000        04   A8B8E00064BB

NIC Bus Dev Fun Vendor-Device Sub Vendor-Device PCI rev     MAC
=== === === === ============= ================= ======= ============
  3  13  00  00   8086-125C       8086-0000        04   A8B8E00064BC

NIC Bus Dev Fun Vendor-Device Sub Vendor-Device PCI rev     MAC
=== === === === ============= ================= ======= ============
  4  28  00  00   8086-125C       8086-0000        04   A8B8E00064BA